[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=USB
provider=%MSFT%
LayoutFile=layout.inf

[SourceDisksNames]
1="USBDev","",1

[SourceDisksFiles]
USBDev.sys=1

[Manufacturer]
%MfgName%=HITECH

[HITECH]
%USB\VID_5555&PID_5555.DeviceDesc%=USBDev.Dev, USB\VID_5555&PID_5555

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[DestinationDirs]
USBDev.Files.Ext = 10,System32\Drivers
USBDev.Files.Inf = 10,INF

[USBDev.Dev]
CopyFiles=USBDev.Files.Ext, USBDev.Files.Inf
AddReg=USBDev.AddReg

[USBDev.Dev.NT]
CopyFiles=USBDev.Files.Ext, USBDev.Files.Inf
AddReg=USBDev.AddReg

[USBDev.Dev.NT.Services]
Addservice = USBDev, 0x00000002, USBDev.AddService

[USBDev.AddService]
DisplayName    = %USBDev.SvcDesc%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 2                  ; SERVICE_AUTO_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\USBDev.sys
LoadOrderGroup = Base

[USBDev.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,USBDev.sys
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\USBDev\Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,4096
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\USBDev\Parameters","DebugLevel",0x10001,2


[USBDev.Files.Ext]
USBDev.sys

[USBDev.Files.Inf]
USBDev.Inf


;---------------------------------------------------------------;

[Strings]
MSFT="HITECH"
MfgName="HITECH"
USB\VID_5555&PID_5555.DeviceDesc="USBDev"
USBDev.SvcDesc="USBDev"
